C:\Users\CS>ping 192.168.0.14

正在 Ping 192.168.0.14 具有 32 字节的数据：

来自 192.168.0.14 的回复：字节=32 时间<1ms TTL=128

来自 192.168.0.14 的回复：字节=32 时间<1ms TTL=128

来自 192.168.0.14 的回复：字节=32 时间<1ms TTL=128

来自 192.168.0.14 的回复：字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.0.14 的Ping 统计信息：

数据包：已发送 = 4, 已接受 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\CS>ping 192.168.0.14

正在 Ping 192.168.0.13 具有 32 字节的数据：

来自 192.168.0.13 的回复：字节=32 时间<1ms TTL=128

来自 192.168.0.13 的回复：字节=32 时间<1ms TTL=128

来自 192.168.0.13 的回复：字节=32 时间<1ms TTL=128

来自 192.168.0.13 的回复：字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.0.13 的Ping 统计信息：

数据包：已发送 = 4, 已接受 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\CS>ping 192.168.0.12

正在 Ping 192.168.0.12 具有 32 字节的数据：

请求超时。

请求超时。

来自 192.168.0.14 的回复：无法访问目标主机。

来自 192.168.0.14 的回复：无法访问目标主机。

来自 192.168.0.14 的回复：无法访问目标主机。

来自 192.168.0.14 的回复：无法访问目标主机。

192.168.0.12 的Ping 统计信息：

数据包：已发送 = 4, 已接受 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),