以太网适配器VMware Network Adapter VMnet1：

连接特定的DNS后缀 . . . . . . . :

本地链接IPv6地址. . . . . . . . : fe80::5ee5:d6d0:b14:14de%4

IPv4 地址 . . . . . . . . . . . : 192.168.200.1

子网掩码 . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

默认网关 . . . . . . . . . . . :

C:\Users\larry>ping 192.168.210.107

正在 Ping 192.168.210.107 具有 32 字节的数据：

来自 192.168.210.107 的回复： 字节=32 时间<1ms TTL=64

来自 192.168.210.107 的回复： 字节=32 时间<1ms TTL=64

来自 192.168.210.107 的回复： 字节=32 时间<1ms TTL=64

来自 192.168.210.107 的回复： 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.210.107 的 Ping 统计信息：

数据包： 已发送 = 4, 已接受 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

往返行程的估计时间(以毫秒为单位):

最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms